*Konfigurator, Aufbau der Bildvorschau*

**Bildvorschau und wann automatisch zwischen den Vorschaubildern gewechselt wird**

Bildvorschau (preview-image) besteht aus drei verschiedenen Ansichten:

* Außenperspektive (exterior-view)
* Stirnseitenperspektive (front-view)
* Innenperspektive (interior-view)

Die von dem user durchgeschaut werden können, zB. Durch Pfeile zum Durchklicken oder zum Wischen auf mobil.

Die Bildvorschau (preview-image) zeigt nicht immer alle 3 Bilder an. Es gibt eine Logik dahinter, wann welches Bild angezeigt werden soll. Grundsätzlich ist beim Aufrufen der Seite immer die Außenperspektive und Stirnseitenperspektive angezeigt. Wählt der user eine Auswahl aus den Interior-Kategorien (Innenverkleidung und Fußboden) Wird die dritte Perspektive, Innenperspektive, sichtbar. Die Bildvorschau soll dann automatisch zu dieser Ansicht wechseln. Der user kann nun durch alle 3 Perspektiven switchen, alle Perspektiven bleiben ab dem Zeitpunkt immer sichtbar. Wenn der user jetzt eine Auswahl in „Die Größe“ Kategorie trifft, soll das Vorschaubild wieder automatisch zur Außenperspektive (exterior-view) switchen. Der automatische switch zur Außenperspektive findet nur statt, wenn eine Auswahl in „die Größe“ Kategorie getätigt wird. Zur Stirnseitenperspektive wird nie automatisch geswitcht, sie kann nur angesehen werden, wenn der user durch die Bildervorschau klickt/wischt.

Eine spezifischere Logik ist, wann zwischen der Außenperspektive und Innenperspektive bei der Auswahl von „Gebäudehülle“ gewechselt wird. Es gilt, es findet kein automatischer Wechsel zur Innenperspektive oder Außenperspektive statt, es wird immer das Vorschaubild gezeigt, das gerade angezeigt wird. ABER Ausnahme ist, wenn das Stirnseitenperspektive-Bild momentan das Vorschau Bild ist, hier gilt; wenn bereits das Innenperspektive Bild geladen wurde (durch das erstmalige Klicken auf eine Interior Auswahl) soll das Innenperspektive-Bild automatisch angezeigt werden, wenn das nicht der Fall ist, dann das Außenperspektive-Bild.

**Die verschiedenen Auswahlmöglichkeiten, welche einen Einfluss auf das Erscheinungsbild der Bildvorschau hat**

**Außenperspektive (exterior-view)**

Betrifft „Die Größe“ und „Gebäudehülle“

Es gibt 5 verschiedene Größen;

* nest80
* nest100
* nest120
* nest140
* nest160

jede Größe kann 4 verschieden Hüllen haben;

* trapezblech
* holzlattung
* plattenschwarz
* plattenweiss

bedeutet, es gibt insgesamt **20 verschiedene Vorschaubilder** von der Außenperspektive.

**Stirnseitenperspektive (front-view)**

Betrifft „Gebäudehülle“

4 verschiedene Hüllen;

* trapezblech
* holzlattung
* plattenschwarz
* plattenweiss

bedeutet, es gibt **4 verschiedene Vorschaubilder** von der Stirnseitenperspektive.

**Innenperspektive (interior-view)**

Betrifft „Gebäudehülle“, „Innenverkleidung“ und „Der Fußboden“

Es gibt 4 verschieden Hüllen;

* trapezblech
* holzlattung
* plattenschwarz
* plattenweiss

3 verschiedene Innenverkleidungen;

* kiefer
* fichte
* eiche

sowie 3 verschiedene Fußböden;

* parkett
* kalkstein
* kiefer

bedeutet,

3x (Innenverkleidung-Optionen)

3x (Fußboden-Optionen)

4x (Gebäudehülle-Optionen)

**=**

**36 verschiedene Vorschaubilder** von der Innenperspektive.

Gesamtanzahl der verschiedenen Vorschaubilder, um alle Konfigurationen darstellen zu können;

20 Außenperspektive

4 Stirnseitenperspektive

36 Innenperspektive

=

**60 Vorschaubilder**

**Die Größe (beeinflusst Außenperspektive und Stirnseitenperspektive) - Exterior**

1. **Nest. 80**

* 4 Module für

75 m2 Nutzfläche

* Interner Code: nest80
* Bildreferenz: nest80

1. **Nest. 100**

* 5 Module für

95 m2 Nutzfläche

* Interner Code: nest100
* Bildreferenz: nest100

1. **Nest. 120**

* 6 Module für

115 m2 Nutzfläche

* Interner Code: nest120
* Bildreferenz: nest120

1. **Nest. 140**

* 7 Module für

135 m2 Nutzfläche

* Interner Code: nest140
* Bildreferenz: nest140

1. **Nest. 160**

* 8 Module für

155 m2 Nutzfläche

* Interner Code: nest160
* Bildreferenz: nest160

**Gebäudehülle (beeinflusst Außenperspektive, Stirnseitenperspektive) - Exterior**

1. **Trapezblech**

* RAL 9005 - 3000 x 1142 mm
* Interner Code: trapezblech
* Bildreferenz: trapezblech

1. **Holzlattung Lärche Natur**

* PEFC-Zertifiziert 5,0 x 4,0 cm

Natürlich. Ökologisch.

* Interner Code: holzlattung
* Bildreferenz: holzlattung

1. **Fassadenplatten Schwarz**

* FUNDERMAX® 268 x 130 cm

Sustainability Award 2024

* Interner Code: plattenschwarz
* Bildreferenz: plattenschwarz

1. **Fassadenplatten Weiß**

* FUNDERMAX® 268 x 130 cm

Sustainability Award 2024

* Interner Code: plattenweiss
* Bildreferenz: plattenweiss

**Innenverkleidung (beeinflusst Innenperspektive) - Interior**

1. **Kiefer**

* PEFC-Zertifiziert - Sicht 1,5 cm
* Interner Code: kiefer
* Bildreferenz: kiefer

1. **Fichte**

* PEFC-Zertifiziert - Sicht 1,9 cm
* Interner Code: fichte
* Bildreferenz: fichte

1. **Steirische Eiche**

* PEFC-Zertifiziert - Sicht 1,9 cm
* Interner Code: eiche
* Bildreferenz: eiche

**Der Fußboden (beeinflusst Innenperspektive) - Interior**

1. **Parkett Eiche**

* Schwimmend verlegt
* Interner Code: parkett
* Bildreferenz: parkett

1. **Kalkstein Kanfanar**

* Naturstein Kalkstein

80,0 x 80,0 x 3,0 cm

* Interner Code: kalkstein
* Bildreferenz: kalkstein

1. **Schiefer Massiv**

* Feinsteinzeug Schieferoptik

80,0 x 80,0 x 2,0 cm

* Interner Code: schiefer
* Bildreferenz: schiefer